
Elbląg, 12.12.2018 r.

**ROZEZNANIE CENOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr postępowania:** | 1/ECIS/2018 |
| **Tytuł projektu:** | Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2 |
| **Realizator projektu:** | Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych |
| **Opis przedmiotu** | |
| **Nazwa usługi:** | Dostawa sprzętu do pracowni krawieckiej w Elbląskim Centrum Integracji Społecznej |
| **Miejsce dostawy:** | Elbląskie Centrum Integracji Społecznej  82-300 Elbląg  ul. Szańcowa 1 |
| **Termin dostawy:** | do 04.01.2019 r. |
| **Specyfikacja sprzętu:** | Szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączniku nr 1 |
| **Zawartość oferty:** | **Kompletna oferta musi zawierać:**   * wypełniony Formularz Oferty, wraz z wyceną usługi * ewentualne pełnomocnictwa, |
| **Forma złożenia oferty** | Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: j.piechowiak@eswip.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg do dnia 17.12.2018 do godz. 9:00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. |

*Załącznik nr 1. Specyfikacja sprzętu*



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | NAZWA | PARAMETRY TECHNICZNE | LICZBA SZTUK |
|  | Deska do prasowania, z odsysaniem, podgrzewanym blatem i z wbudowaną wytwornica pary i żelazkiem | * Zasilanie: 220/230V - 50/60Hz Zasilanie: 220/230V - 50/60Hz * Moc grzałki wytwornicy: 900W * Pojemność zbiornika: 2,0 lt. * Ciśnienie robocze: 2,8 bar * Moc grzałki stołu: 700W * Moc silnika odsysania: 150W * Moc żalazka: 850W * Wymiar stołu: 111 x 40 cm * W zestawie żelazko w rękojeścią korkową. | 1 |
|  | Stacja parowa Generator pary Żelazko | * Rodzaj stopy: Ceramiczna * Automatyczne wyłączanie * Uderzenie pary: 220 g/min * Pionowy wyrzut pary * Funkcja prasowania bez pary * System antywapienny * Błyskawicznie się nagrzewa (w ciągu 2 minut) i długo utrzymuje ciepło * Możliwość prasowania dwuwarstwowego * Uchwyt na przewód | 1 |
|  | Deska do pasowania + rękawnik, | Deska do prasowania z gniazdem, antenką, półką i rękawnikiem w zestawie | 1 |
|  | Stebnówka 1-igłowa JACK A2-H PÓŁAUTOMAT  do materiałów średnich i ciężkich | Stebnówka Maszyna do szycia, kompletna:   * głowica, silnik energooszczędny, blat, podstawa. * transport ząbkowy * max. 5000 ścieg/min * długość ściegu do 5 mm * centralne smarowanie * do szycia materiałów średnich i ciężkich * system igieł: 135x5 * zasilanie: silnik energooszczędny SERVO | 1 |
|  | Przemysłowy Owerlok 4-nitkowy JUKI MO 6814 | Owerlok 4-nitkowy, transport dolny ząbkowy, standardowa szerokość obrzucania 4 mm, rozstaw igieł 2 mm, prędkość szycia do 7000 ściegów/min, centralne smarowanie. Maszyna kompletna: głowica, silnik, podstawa, blat. Zasilanie 230 volt, silnik energooszczędny. | 1 |
|  | Przemysłowy Owerlok 5-nitkowy JACK E4-5 | * 5-nitkowy szerokość obrzutu 5 mm * rozstaw między igłami 3 mm * wysokość podnoszenia stopki 6 mm * transport różnicowy dolny ząbkowy * zintegrowany silnik zamontowany w główce maszyny bezpośrednio na wale głównym maszyny gwarantujący cichą i niezawodną pracę, oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej. * centralne smarowanie. * maszyna kompletna ze stołem. | 1 |
|  | Hafciarka BROTHER F-440E | * kolorowy dotykowy ekran, 3,7" * pole haftu 180 x 130 mm * 138 wbudowanych wzorów haftów * 11 czcionek hafciarskich * menu w języku polskim * licznik ściegów * zmiana gęstości haftu * posiada funkcję projektowania ramek * współpracuje z ploterem ScanNCut * czujnik zrywu nitki * czujnik wielkości tamborka * prędkość pracy do 650 śc./min * port USB   **Akcesoria w zestawie z hafciarką:**   * tamborek do haftu EF84 (180x130mm) * stopka do haftu (metalowa, zamontowana w maszynie) * spodnia nitka bębenkowa biała (1000m) * szpulka dolna (4 sztuki) * nóż do szwów * nożyczki * szczotka do czyszczenia * śrubokręt duży * śrubokręt mały * śrubokręt w kształcie dysku * nasadka szpulki duża * nasadka szpulki średnia (w maszynie) * nasadka szpulki mała * wkładka szpulki * siatka na szpulkę * zestaw igieł * bębenek do haftu ( w maszynie) * kabel zasilający * torebka na akcesoria * pokrowiec na maszynę * instrukcja obsługi w języku polskim | 1 |
|  | Maszyna wieloczynnościowa JUKI HZL | * 32 ściegi * Prędkość szycia: 750 ściegów/min * Długość ściegu: do 4 mm do 7mm * Wysokość podnoszenia stopki: dwustopniowe, do 9 mm * System igieł: półpłaskie 130/705 #9-#18 (HAx1) * Wymiary: szer. 410 x wys. 308 x gł. 177 mm * Waga maszyny: 7,1 kg * Rodzaj chwytacza: rotacyjny | 1 |
|  | Manekin krawiecki, regulowany 36-42 | * regulacja obwodu szyi * pełna regulacja obwodu bioder, talii i klatki piersiowej za pomocą 12 pokręteł (po 4 na każdy z obwodów) * regulacja wysokości manekina do 170 cm (wysokość stojaka do 100 cm, wysokości torsu do 70 cm) * regulowana miara długości obszycia * uchwyt do łatwego fastrygowania * piankowa powierzchnia do szpilkowania * stabilna podstawa | 1 |
|  | Pistolet tapicerski, gwoździarka | * Ciśnienie maksymalne: 8,3 bara * Ciśnienie robocze: 60-100 psi * Pojemność magazynka: 100 sztuk * Prędkość strzelania: 180 /min * Rozmiar zszywek: 16 do 40mm * Rozmiar gwoździ: 15 do 50mm * Przyłącze węża: ø 1/4" * Przepływ powietrza: ok. 78l /min * Waga (netto): ok. 1500 g | 1 |
|  | Praska, napownica ręczna | * uniwersalna ręczna prasa * służąca m.in. do zaciskania oczek zaciskowych, montowania nap, guzików, springów itp. o różnych średnicach * gwint metryczny fi 6 * Średnica wewnętrzna otworu dolnego, mierzonego ręcznie wynosi ok. 10-12 mm | 1 |
|  | Krzesła do maszyn szwalniczych | Krzesło obrotowe, regulowana wysokość | 5 |